**湖南省特教中等专业学校体育馆电梯采购及安装施工澄清公告**

**问题①、P6 第二章 磋商须知**

3、特定资格条件：

（1）投标人为电梯制造商的，须具备《特种设备制造许可证》乘客电梯C级及以上资质和《特种设备安装改造维修许可证》乘客电梯C级及以上资质；提供证书的复印件；

（2）投标人为代理商的，须具备《特种设备安装改造维修许可证》乘客电梯C级及以上资质；提供证书的复印件；

现新更换的许可证为《中华人民共和国特种设备生产许可证》是不是也可以

**答：特定资格条件修改为：**

**（1）投标人为电梯制造商的，须具备《特种设备制造许可证》乘客电梯C级及以上资质和《特种设备安装改造维修许可证》乘客电梯C级及以上资质，或新许可证《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯制造（含安装、修理、改造）：曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）B级及以上资质，提供有效期内的证书复印件并加盖单位公章；**

**（2）投标人为代理商的，须具备《特种设备安装改造维修许可证》乘客电梯C级及以上资质或新许可证《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯安装（含修理）：曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）B级及以上资质，提供有效期内的证书复印件并加盖单位公章。**

**问题②**、P28**第四章 采购需求**

2.1、电梯载重是为≥800 kg 同时发过来的图纸上面显示井道有2200mm\*2100mm，但磋商文件中写的是2000mm \*2000mm，以哪个为准，如果是2200mm\*2100mm，可做到1000KG；电梯轿厢尺寸文件要求是1400 mm\*1800mm，这个是轿厢面积超标，如果是800KG 标准为1350 mm \*1400 mm 如果是1000KG 标准是1400mm\*1600mm;这个井道尺寸请明确，且本项目的开门为贯通门，轿厢尺寸为非标的长方体；

**答：井道尺寸以图纸注明尺寸为准。电梯载重量为800kg，投标人按照国家轿厢有效尺寸标准进行应标。**

2.2、关于电梯速度问题，文件要求为≥1 .5m/s，但实际的提升高度不够，因只有1楼的高度，只能做1.0 m/s；

**答：电梯速度修改为≥1.0m/s。**

2.3、关于电梯的开门问题，图纸上显示为贯通门，一楼为左开，二楼为右开，但文件没有明确；开门的尺寸问题 文件中是1100 mm ×2100mm，是预留尺寸，实际开门尺寸为800 mm \*2100 mm（800KG) 或900 mm \*2100 mm（1000KG)

**答：贯通门的尺寸，按照800kg承载量的标准开门尺寸为800 mm \*2100 mm。**

2.4、有关型号的问题，是不是可更改，因每个制造商的型号不一样

|  |  |
| --- | --- |
| **扶手栏杆材质** | F-2S 发纹不锈钢 |
| **轿顶装潢** | CE-43 , 标准材质，通风、透光，有排气扇，有对接红外摄像头 |
| **操纵盘类型** | FTYP03型操纵盘 |
| **操纵盘按钮** | BR006圆形按钮 |
| **大厅位置显示器** | FTYP03型LCD大厅位置显示器 |
| **外呼按钮类型** | BR008圆形按钮 |

**答：相关内容修改为：**

|  |  |
| --- | --- |
| **扶手栏杆材质** | 发纹不锈钢 |
| **轿顶装潢** | 标准材质，通风、透光，有排气扇，有对接红外摄像头 |
| **操纵盘类型** | 操纵盘 |
| **操纵盘按钮** | 圆形按钮 |
| **大厅位置显示器** | LCD大厅位置显示器 |
| **外呼按钮类型** | 圆形按钮 |

**问题③、P56 （二）报价文件**

**★3、下列要求若有一条不符合，则报价无效，按废标处理。**

（1）报价文件由供应商自行编制的，应当由注册在本企业的造价工程师签字并加盖注册造价工程师执业专用章，其注册单位名称应与供应商名称一致；供应商委托他人编制报价文件的，应当委托工程造价咨询机构编制并在响应文件中附有委托合同（协议书），同时由被委托人的注册造价工程师签字并加盖注册造价工程师执业专用章，签字盖章的注册造价工程师的注册单位名称应当与被委托人名称一致。

因本项目是以电梯货物为主，本次报价可否对这个不作要求。

**答：按招标文件执行。**

**本公告做为竞争性磋商文件的组成部分，竞争性磋商文件如涉及上述内容的应做相应修改，若本公告与竞争性磋商文件有不一致之处，应以本公告为准。本项目开标时间不变。**

**湖南省特教中等专业学校**

**2021年7月30日**